第2号様式(第5条，第6条関係)
　その1(建築物用)
整備項目表
施設の所在地	　	
施設の名称	　	

整備基準	内容等	※	図面番号	

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

1　移動等円滑化経路	(1)　経路(1以上)	ア　道等から利用居室までの経路	有・無	　	　	
		イ　車いす使用者用便房から利用居室までの経路	有・無	　	　	
		ウ　車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路	有・無	　	　	
	(2)　移動等円滑化経路の構造	ア　階段又は段の有無	有・無	　	　	
		　	傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の併設	適・否	　	　	
		イ　出入口の構造	(ア)　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		ウ　廊下等の構造	(ア)　幅は，内法120cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　50m以内ごとに車いすが転回できる場所の設置	有・無
	　	　	
			(ウ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		エ　傾斜路(階段に代わり，又はこれに併設するものに限る。)の構造(4の項のほか)	(ア)　幅は，内法120cm(階段に併設する場合は90cm)以上	内法　　　cm
	　	　	
			(イ)　こう配は，1／12(高さ16cm以下の場合は1／8)以下	こう配　1／
	　	　	
			(ウ)　高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置	踏幅　　　cm	　	　	
		オ　エレベーター(カに規定するものを除く。)の構造	(ア)　かごは，利用居室，車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び直接地上へ通ずる出入口のある階に停止	適・否

	　	　	
			(イ)　かご及び昇降路の出入口の幅は，内法80㎝以上	内法　　　cm
	　	　	
			(ウ)　かごの奥行きは，内法135cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(エ)　乗降ロビーの幅及び奥行きは，それぞれ内法150㎝以上	幅　　　　cm
奥行き　　cm	　	　	
			(オ)　かご内及び乗降ロビーに，車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置	有・無

	　	　	
			(カ)　かご内に，停止予定階及び現在位置を表示する装置の設置	有・無
	　	　	
			(キ)　乗降ロビーに，到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置	有・無
	　	　	
			(ク)　用途面積2,000m2以上の公共的施設(教育施設及び共同住宅等を除く。)の不特定かつ多数の者が利用するエレベーターの構造((ア)から(ウ)まで(オ)及び(カ)の規定のほか)	　	　	　	

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

　	　	　	　	a　かごの幅は，内法140cm以上	幅　　　　cm	　	　	
				b　かごは，車いすの転回に支障がない構造	適・否
	　	　	
				c　かご内の側板に，手すりの設置	有・無	　	　	
				d　かご内に，車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口の戸の開閉状態を確認できる鏡の設置	有・無

	　	　	
			(ケ)　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として視覚障害者が利用するエレベーターの構造((ア)から(ク)までの規定のほか)(主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものを除く。)	　	　	　	
			　	a　かご内に，到着階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置の設置	有・無

	　	　	
				b　かご内及び乗降ロビーの制御装置は，視覚障害者が円滑に操作できる構造	適・否

	　	　	
				c　かご内又は乗降ロビーに，到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置の設置	有・無

	　	　	
		カ　特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の構造	　エレベーター	a　平成12年建設省告示第1413号第1第7号に規定するもの	適・否
	　	　	
				b　かごの幅は内法70cm以上，奥行きは内法120cm以上	幅　　　　cm
奥行き　　cm	　	　	
				c　車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合，かごの幅及び奥行きが十分に確保されている。	適・否

	　	　	
			(イ)　エスカレーターは，平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの	適・否

	　	　	
		キ　敷地内の通路(5の項のほか)	有・無	　	　	
		　	(ア)　幅は，内法120cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　50m以内ごとに車いすが転回できる場所の設置	有・無	　	　	
			(ウ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
			(エ)　傾斜路の構造	a　幅は，内法120cm(階段に併設する場合は90cm)以上	内法　　　cm
	　	　	
				b　こう配は，1／12(高さ16cm以下の場合は1／8)以下	こう配　1／
	　	　	
				c　高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置(こう配1／20を超えるものに限る。)	踏幅　　　cm

	　	　	
	(3)　敷地内の通路が地形の特殊性による読み替え(「当該公共的施設の車寄せ」)の有無	有・無
	　	　	
2　廊下等	　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する廊下等の構造	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　階段又は傾斜路の上端に近接する部分(不特定かつ多数の者が利用し，又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)に，点状ブロック等の敷設(こう配1／20以下，高さ16cm以下，かつ，こう配1／12以下のもの，又は駐車施設に設けるものを除く。)	有・無

	　	　	
3　階段	　不特定かつ	ア　手すりの設置(踊場を除く。)	有・無	　	　	
　	多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する階段の構造	イ　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		ウ　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより段を識別しやすい。	適・否
	　	　	
		エ　つまずきの原因となるものを設けない構造	適・否	　	　	
		オ　階がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し，又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)に，点状ブロック等の敷設(手すりを設けるもの，又は駐車施設に設けるものを除く。)	有・無

	　	　	
		カ　主たる階段は，回り階段でない(空間を確保できない場合を除く。)。	適・否
	　	　	
4　階段に代わり，又はこれに併設する傾斜路	　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり，又はこれに併設するものに限る。)の構造	ア　手すりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下の傾斜部分は除く。)	有・無
	　	　	
		イ　側壁のない傾斜路に，両側に高さ5cm以上の立ち上がりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下の傾斜部分は除く。)	有・無

	　	　	
		ウ　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		エ　その前後の廊下等との色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい。	適・否
	　	　	
		オ　傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し，又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)に，点状ブロック等の敷設(連続した手すり，こう配1／20以下，高さ16cm以下，かつ，こう配1／12以下のもの，又は駐車施設に設けるものを除く。)	有・無

	　	　	
5　敷地内の通路	　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する敷地内の通路の構造	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　段の構造	(ア)　手すりの設置	有・無	　	　	
			(イ)　色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより段を識別しやすい。	適・否
	　	　	
			(ウ)　つまずきの原因となるものを設けない構造	適・否
	　	　	
		ウ　排水溝に，つえ及び車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置	有・無
	　	　	
		エ　傾斜路の構造	(ア)　手すりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下又は1／20以下の傾斜部分を除く。)	有・無

	　	　	
			(イ)　側壁のない傾斜路に，両側に高さ5cm以上の立ち上がりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下又は1／20以下の傾斜部分を除く。)	有・無

	　	　	
			(ウ)　色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい。	適・否
	　	　	
6　駐車場	(1)　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する駐車場に，車いす使用者用駐車施設の設置(1以上)	有・無
	　	　	
	(2)　車いす使用者用駐車施設の構造	ア　1の項(1)のウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置への設置	適・否
	　	　	
		イ　幅は，350cm以上	幅　　　　cm	　	　	
		ウ　車いす使用者用駐車施設である旨を表示する標識の見やすい位置への設置	適・否
	　	　	

のり

のり

7　観覧席及び客席	(1)　固定式の観覧席又は客席に，車いす使用者用席の設置	席	　	　	
	(2)　車いす使用者用席の構造(1以上)	ア　幅は90cm以上，奥行きは120cm以上
	幅　　　　cm
奥行き　　cm	　	　	
		イ　床は水平で，床の表面は滑りにくい仕上げ
	適・否
	　	　	
	(3)　観覧席又は客席	ア　幅は，内法120cm以上	内法　　　cm	　	　	
		イ　高低差の有無	有・無	　	　	
　
のり

のり

のり

のり

のり

	　 を有する各室の移動等円滑化経路を構成する出入口から車いす使用者用席に至る経路の通路の構造	　	　傾斜路の構造	(ア)　幅は，内法120cm(階段に併設する場合は90cm)以上	内法　　　cm
	　	　	
				(イ)　こう配は，1／12(高さ16cm以下の場合は1／8)以下	こう配　1／
	　	　	
				(ウ)　高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置	踏幅　　　cm
	　	　	
				(エ)　手すりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下の傾斜部分は除く。)	有・無
	　	　	
				(オ)　側壁のない傾斜路に，両側に高さ5cm以上の立ち上がりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下の傾斜部分は除く。)	有・無

	　	　	
				(カ)　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
8　便所	(1)　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する便所の構造(1以上(男女別の場合は，それぞれ1以上))	ア　便房の構造(1以上)	(ア)　車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保，腰掛便座，手すり，洗浄装置，ペーパーホルダー等の適切な配置	適・否

	　	　	
			(イ)　オストメイト対応の洗浄設備の設置	有・無
	　	　	
			(ウ)　非常用通報装置を設置し，その旨の点字による表示	有・無
	　	　	
			(エ)　出入口の幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(オ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		イ　床の表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		ウ　床に，車いす使用者の利用に支障となる段を設けない。	適・否
	　	　	
	(2)　洗面器の構造	ア　車いす使用者の利用に配慮した高さと車いす使用者が利用しやすい下部空間の確保	適・否
	　	　	
		イ　周囲に手すりの設置	有・無	　	　	
		ウ　操作が容易な水栓器具の設置	有・無	　	　	
		エ　洗面器の上部に鏡を設ける場合，車いす使用者の利用に配慮した高さへの設置	適・否
	　	　	
	(3)　床置式等小便器の設置	有・無	　	　	
	(4)　便房の構造	　不特定かつ多数の者が利用する用途面積が2,000m2以上の興行施設，集会施設，展示施設，物品販売施設，福祉保健施設(市町村保健センター，母子福祉施設及び母子健康センターに限る。)，文化施設及び官公庁施設の便所内の便房の構造(1以上(男女別の場合は，それぞれ1以上))	有・無

	　	　	
		　	ア　乳幼児を座らせることができる乳幼児用いす等の設置	有・無
	　	　	
			イ　乳幼児のおむつ替えができる乳幼児用ベッド等の設置(おむつ替えができる場所を別に設ける場合を除く。)	有・無

	　	　	
	(5)　(1)のア及び(4)に定める構造の便房及び当該便房が設けられている便所の出入口に，当該便房が設けられていることを表示する標識を見やすい位置に設置	適・否

	　	　	

のり

のり

9　浴室	　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する浴	ア　床の表面は，濡れても滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　脱衣所及び洗い場の出入口の構造	(ア)　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
　	室の構造(1以上)	ウ　床に，車いす使用者の利用に支障となる段を設けない。	適・否
	　	　	
		エ　脱衣所，洗い場及び浴槽に，手すりの適切な配置	適・否	　	　	
		オ　操作が容易な水栓器具の設置	有・無	　	　	
		カ　洗い場の床面から浴槽の上端までの高さが車いす使用者が利用しやすい高さの浴槽の設置	有・無
	　	　	

のり

のり

のり

のり

10　更衣室及びシャワー室	　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する更衣室及びシャワー室の構造(1以上)	ア　床の表面は，濡れても滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　出入口の構造	(ア)　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		ウ　床に，車いす使用者の利用に支障となる段を設けない。	適・否
	　	　	
		エ　車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保	cm×　cm	　	　	
		オ　腰掛台及び手すりの適切な配置	適・否	　	　	
		カ　操作が容易な水栓器具の設置	有・無	　	　	

のり

のり

のり

のり

のり

のり

11　客室(宿泊施設で客室の総数が50以上の施設)	(1)　客室の構造(1以上)	ア　床の表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　出入口の構造	(ア)　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		ウ　車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保	適・否	　	　	
		エ　手すり等の適切な配置	適・否	　	　	
		オ　非常用通報装置を設置し，その旨の点字による表示	適・否	　	　	
		カ　光，音その他の方法による非常警報装置の設置	有・無	　	　	
	(2)　便所の構造(当該客室が設けられている階に8の項(1)に定める構造の便所が設けられている場合を除く。)	ア　便房の構造(1以上)	(ア)　車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保，腰掛便座，手すり，洗浄装置，ペーパーホルダー等の適切な配置	適・否

	　	　	
			(イ)　非常用通報装置を設置し，その旨の点字による表示	有・無
	　	　	
			(ウ)　出入口の幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(エ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		イ　床の表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		ウ　床に，車いす使用者の利用に支障となる段を設けない。	適・否	　	　	
	(3)　洗面器の構造(当該客室が設けられている階に8の項(2)に定める構造の洗面器が設けられている場合を除く。)	ア　車いす使用者の利用に配慮した高さと車いす使用者が利用しやすい下部空間の確保	適・否
	　	　	
		イ　周囲に手すりの設置	有・無	　	　	
		ウ　操作が容易な水栓器具の設置	有・無	　	　	
		エ　洗面器の上部に鏡を設ける場合，車いす使用者の利用に配慮した高さへの設置	適・否	　	　	
	(4)　浴室の構造(当該公共的施設に不特	ア　床の表面は，濡れても滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　出入口の構造	(ア)　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　戸は，自動的に開閉する構造又は	適・否	　	　	
　	　 定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する9の項に定める構造の浴室が設けられている場合を除く。)	　	　　高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	　	　	　	
		ウ　車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保	cm×　cm	　	　	
		エ　浴槽，手すり，シャワー等の適切な配置	適・否	　	　	
		オ　操作が容易な水栓器具の設置	有・無	　	　	

のり

のり

のり

のり

12　授乳場所	　用途面積が2,000m2以上の興行施設，集会施設，展示施設，物品販売施設，福祉保健施設(市町村保健センター，母子福祉施設及び母子健康センターに限る。)，文化施設及び官公庁施設の場合，円滑に授乳及びおむつ替えができる場所の設置	有・無

	　	　	
13　レジ通路	　レジ通路の構造(1以上)	ア　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
		イ　車いす使用者の通過に支障となる段を設けない。
	適・否
	　	　	
14　カウンター及び記載台	　不特定かつ多数の者が利用し，又は高齢者，障害者等が利用するカウンター及び記載台に，車いす使用者の利用に配慮した高さと車いす使用者が利用しやすい下部空間の確保(1以上)	適・否

	　	　	
15　公衆電話台	(1)　公衆電話台に，車いす使用者の利用に配慮した高さと車いす使用者が利用しやすい下部空間の確保(1以上)	適・否
	　	　	
	(2)　公衆電話台に通ずる出入口の構造	ア　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
		イ　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
16　緊急時の設備	　点滅型誘導音装置付誘導灯その他視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した避難用の誘導灯の設置	有・無
	　	　	
17　案内設備	(1)　移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機，便所又は駐車施設の配置を表示した設備(移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機，便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合又は案内所を設ける場合を除く。)	有・無

	　	　	
	(2)　移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置等を視覚障害者に示すための設備(案内所を設ける場合を除く。)	有・無

	　	　	
	(3)　8の項(1)に定める構造の便所又は同項(4)に定める構造の便房の位置の表示	有・無
	　	　	
	(4)　高齢者，障害者等が利用しやすい位置への設置	適・否	　	　	
	(5)　文字の大きさ，色彩等が高齢者，障害者等に見やすく，かつ，理解しやすい。	適・否
	　	　	
18　視覚障害者移動等円滑化経路	(1)　道等から17の項(2)に規定する設備又は案内所までの視覚障害者移動等円滑化経路(駐車施設に設ける場合又は案内所から出入口を容易に視認でき，かつ，道等から出入口まで視覚障害者を円滑に誘導するための視覚障害者誘導用ブロック若しくは音声等による設備を設ける場合を除く。)(1以上)	有・無

	　	　	
	(2)　視覚障害者移動等円滑化経路の構造	ア　視覚障害者誘導用ブロック又は音声等による誘導設備の設置	有・無
	　	　	
		イ　点状ブロック等の敷設	(ア)　車路に近接する部分	有・無	　	　	
			(イ)　段又は傾斜部分の上端に近接する部分(こう配1／20以下，高さ16cm以下，かつ，こう配1／12以下の傾斜部分の上端に近接するもの，又は段若しくは傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等を除く。)	有・無

	　	　	
備考1　内容等の欄は，各項目について該当するものを○で囲み，又は必要な数値を記入してください。
　　2　※印の欄は，記入しないでください。