その3(道路用)
整備項目表
施設の所在地	　	
施設の名称	　	

整備基準	内容等	※	図面番号	
1　歩道等	歩道等の構造	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　幅員は，200cm以上	幅員　　cm	　	　	
		ウ　縦断こう配は，5％(やむを得ない場合は8％)以下	縦断こう配
％	　	　	
		エ　横断こう配は，1％(やむを得ない場合は2％)以下	横断こう配
％	　	　	
		オ　歩道等は，縁石，防護柵等により車道と明確に分離する。	適・否	　	　	
		カ　横断歩道が中央分離帯を横切る部分は，車道と同一の高さですりつける。	適・否	　	　	
		キ　排水溝に，つえ及び車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置	有・無	　	　	
		ク　歩道等が，交差点又は横断歩道で車道と接する部分の構造	(ア)　車道との境界部分の段差は，2cm以下	段差　　cm	　	　	
			(イ)　すりつけこう配は，5％(やむを得ない場合は8％)以下	すりつけこう配
％			
2　車の乗り入れ部	歩道面が連続して平たんとなる構造	適・否	　	　	
3　横断歩道橋	　横断歩道橋の構造	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　階段，傾斜路及び踊場に，両側に手すりの設置	有・無	　	　	
		ウ　階段に，回り段を設けない。	適・否	　	　	
4　視覚障害者誘導用ブロック	　歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分，横断歩道橋の昇降口の部分その他注意を喚起する必要のある箇所及び公共交通機関の施設から視覚障害者の利用の多い施設へ通ずる歩道等に，視覚障害者誘導用ブロックの敷設	有・無	　	　	
　備考1　内容等の欄は，各項目について該当するものを○で囲み，又は必要な数値を記入してください。
　　　2　※印の欄は，記入しないでください。