その4(公園等用)
整備項目表
施設の所在地	　	
施設の名称	　	

整備基準	内容等	※	図面番号	

のり

のり

1　出入口	
　出入口の構造(1以上)	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　幅は，内法120cm以上	内法　　cm	　	　	
		ウ　段差がある場合のすりつけこう配は，8％以下	すりつけこう配　　％	　	　	
		エ　車いす使用者の通過に支障となる段を設けない。	適・否	　	　	
		オ　車止めを設ける場合は，当該車止めの相互間の間隔は90cm以上とし，その前後に150cm以上の水平な部分の設置(1以上)	適・否	　	　	
		カ　出入口が直接車道に接する場合は，点状ブロック等の敷設，他の部分と異なる舗装材の使用等により道路との境界を明示する。	適・否	　	　	

2　園路	
　出入口に通ずる園路の構造(1以上)	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　幅員は，120cm以上	幅員　　cm	　	　	
		ウ　幅員が180cm未満の場合，幅員180cm以上の擦れ違うための場所を適宜設置	有・無	　	　	
		エ　縦断こう配は，4％(やむを得ない場合は8％)以下	縦断こう配
％	　	　	
		オ　3％以上の縦断こう配が30m以上続く場合，途中に150cm以上の水平な部分の設置	有・無	　	　	
		カ　横断こう配は，水こう配程度とし，可能な限り水平とする。	適・否	　	　	

のり

のり

のり

のり

　	　	キ　縁石の切り下げ部分の構造	(ア)　幅員は，120cm以上	幅員　　cm	　	　	
			(イ)　段差は，2cm以下	段差　　cm	　	　	
			(ウ)　すりつけこう配は，8％以下	すりつけこう配　　％	　	　	
		ク　園路を横断する排水溝に，つえ及び車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置	有・無	　	　	
		ケ　必要な箇所に点状ブロック等の敷設	有・無	　	　	
		コ階段の構造	(ア)　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
			(イ)　幅は，内法120cm以上	内法　　cm	　	　	
			(ウ)　傾斜路の両側への手すりの設置(やむを得ない場合を除く。)	有・無	　	　	
			(エ)　階段の始終点及び高さ250cm以内ごとに，踏幅120cm以上の水平な部分の設置	有・無	　	　	
			(オ)　階段の位置は，点状ブロック等，標識の設置，他の部分と異なる舗装材の使用等により明確に表示	適・否	　	　	
			(カ)　階段の両側に高さ5cm以上の立ち上がりの設置(側面が壁面である場合を除く。)	有・無	　	　	
		サ　階段に併設する傾斜路及び踊場の構造	(ア)　幅は，内法120cm以上	内法　　cm	　	　	
			(イ)　縦断こう配は，8％以下	縦断こう配
　　　　％	　	　	
			(ウ)　高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置	踏幅　　cm	　	　	
			(エ)　傾斜路の両側への手すりの設置(やむを得ない場合を除く。)	有・無	　	　	
　	　	　	(オ)　傾斜路の両側に高さ5cm以上の立ち上がりの設置(側面が壁面である場合を除く。)	有・無	　	　	
			(カ)　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
			(キ)　色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい。	適・否	　	　	

のり

のり

のり

のり

3　便所
	
(1)　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する便所の構造(1以上)	
ア　便房の構造(1以上)	(ア)　車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保，腰掛便座，手すり，洗浄装置，ペーパーホルダー等の適切な配置	適・否	　	　	
			(イ)　オストメイト対応の洗浄設備の設置	有・無	　	　	
			(ウ)　非常用通報装置を設置し，その旨の点字による表示	有・無	　	　	
			(エ)　出入口の幅は，内法80cm以上	内法　　cm	　	　	
			(オ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否	　	　	
		イ　床の表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		ウ　床に，車いす使用者の利用に支障となる段を設けない。	適・否	　	　	
		エ　便所の出入口の幅は，内法80cm以上	内法　　cm	　	　	
		オ　便所の出入口の戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否	　	　	
　	(2)　洗面器の構造	ア　車いす使用者の利用に配慮した高さと下部空間の確保	適・否	　	　	
		イ　周囲に手すりの設置	有・無	　	　	
		ウ　操作が容易な水栓器具の設置	有・無	　	　	
		エ　洗面器の上部に鏡を設ける場合，車いす使用者の利用に配慮した高さへの設置	適・否	　	　	
	(3)　床置式等小便器の設置	有・無	　	　	
	(4)　(1)のアに定める構造の便房及び当該便房が設けられている便所の出入口に，当該便房が設けられていることを表示する標識を見やすい位置に設置	適・否	　	　	
4　駐車場	(1)　不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する駐車場に，車いす使用者用駐車施設の設置(1以上)	有・無	　	　	
	(2)　車いす使用者用駐車施設の構造	ア　公園等の出入口からの経路の長さが，できるだけ短くなる位置への設置	適・否	　	　	
		イ　幅は，350cm以上	幅　　　cm	　	　	
		ウ　車いす使用者用駐車施設である旨の見やすい表示	有・無	　	　	
5　案内設備	(1)　移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機，便所又は駐車施設の配置を表示した設備(移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機，便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合又は案内所を設ける場合を除く。)	有・無	　	　	
	(2)　移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置等を視覚障害者に示すための設備(案内所を設ける場合を除く。)	有・無	　	　	
	(3)　第1の8の項(1)に定める構造の便所又は同項(4)に定める構造の便房の位置の表示	有・無	　	　	
	(4)　高齢者，障害者等が利用しやすい位置への設置	適・否	　	　	
	(5)　文字の大きさ，色彩等が高齢者，障害者等に見やすく，かつ，理解しやすい。	適・否	　	　	
6　附帯設備	　水飲み場，ベンチ，野外卓等の設備は，高齢者，障害者等が円滑に利用できる構造	適・否	　	　	
　備考1　内容等の欄は，各項目について該当するものを○で囲み，又は必要な数値を記入してください。
　　　2　※印の欄は，記入しないでください。