その2(公共交通機関の施設用)
整備項目表
施設の所在地	　	
施設の名称	　	

整備基準	内容等	※	図面番号	

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

のり

1　公共交通移動等円滑化経路	(1)　経路(1以上)	乗降場ごとに公共用通路と乗降口との間の経路
	有・無
	　	　	
	(2)　公共交通移動等円滑化経路の構造	ア　床面に高低差がある公共交通移動等円滑化経路に，傾斜路又はエレベーター(構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は，エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は，エスカレーター以外の昇降機))の設置(管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合を除く。)	有・無

	　	　	
		イ　アの規定によらない場合は，旅客施設に隣接し，かつ，旅客施設と一体的に利用される他の施設に，オに規定する傾斜路又はカに規定するエレベーターの設置(高齢者，障害者等が常時公共用通路と公共輸送車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合に限る。)	有・無

	　	　	
		ウ　出入口の構造	(ア)　幅は，内法90cm以上(構造上の理由でやむを得ない場合は80cm以上)	内法　　　cm
	　	　	
			(イ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		エ　通路の構造	(ア)　幅は，内法140cm以上(構造上の理由で50m以内ごとに車いすが転回できる場所の設置等の場合120cm以上)	内法　　　cm

	　	　	
			　戸の構造	a　幅は，内法90cm以上(構造上の理由でやむを得ない場合80cm以上)	内法　　　cm
	　	　	
				b　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		オ　傾斜路(階段に代わり，又はこれに併設するものに限る。)の構造(4の項のほか)	(ア)　幅は，内法120cm(階段に併設する場合は90cm)以上	内法　　　cm
	　	　	
			(イ)　こう配は，1／12(高さ16cm以下の場合は1／8)以下	こう配　1／	　	　	
			(ウ)　高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置(こう配1／20を超えるものに限る。)	踏幅　　　cm	　	　	
		カ　エレベーター(キに規定するもの除く。)の構造	(ア)　かご及び昇降路の出入口の幅は，内法80㎝以上	内法　　　cm
	　	　	
			(イ)　かごの幅は内法140cm以上，奥行きは内法135cm以上(出入口が2以上あるエレベーターで，開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものを除く。)	幅　　　　cm
奥行き　　cm	　	　	

のり

のり

のり

　	　	　	(ウ)　車いす使用者がかご及び昇降路の出入口の戸の開閉状態を確認できる鏡の設置(出入口が2以上あるエレベーターで，開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものを除く。)	有・無

	　	　	
			(エ)　かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造	適・否
	　	　	
			(オ)　かご内の側板に，手すり等の設備	有・無	　	　	
			(カ)　かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能	有・無
	　	　	
			(キ)　かご内に，停止予定階及び現在位置を表示する装置の設置	有・無
	　	　	
			(ク)　到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置の設置	有・無

	　	　	
			(ケ)　かご内及び乗降ロビーに，車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置	有・無

	　	　	
			(コ)　かご内及び乗降ロビーの制御装置は，視覚障害者が円滑に操作できる構造	適・否

	　	　	
			(サ)　乗降ロビーに，到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置	有・無
	　	　	
			(シ)　乗降ロビーの幅及び奥行きは，それぞれ内法150㎝以上	幅　　　　cm
奥行き　　cm	　	　	
			(ス)　かご内又は乗降ロビーに，到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置の設置(かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時に昇降方向を音声により知らせる装置を設置している場合又は停止階が2のみの場合を除く。)	有・無

	　	　	
		キ　特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の構造	(ア)　平成12年建設省告示第1413号第1第7号に規定するもの	適・否
	　	　	
			(イ)　かごの幅は内法70cm以上，奥行きは内法120㎝以上	幅　　　　cm
奥行き　　cm	　	　	
			(ウ)　車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合，かごの幅及び奥行きが十分に確保されている。	適・否

	　	　	
		ク　エスカレーターの構造	(ア)　上り専用及び下り専用の設置(旅客が同時に双方向に移動することがない場合を除く。)	有・無

	　	　	
			(イ)　踏み段の表面及びくし板は，滑りにくい仕上げ	適・否
	　	　	
			(ウ)　昇降口に，同一平面上にある3枚以上の踏み段	有・無
	　	　	
			(エ)　踏み段の端部の全体とその周囲の部分との色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい。	適・否

	　	　	
			(オ)　くし板の端部と踏み段との色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい。	適・否

	　	　	
　	　	　	(カ)　エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等に，進入の可否の表示(進行方向が専用でないものを除く。)	有・無

	　	　	
			(キ)　80cm以上の有効幅(2以上のエスカレーターが隣接している場合，1以上)	有効幅　　cm
	　	　	
			(ク)　車いす使用者が円滑に利用できる広さのある踏み段の面及び車止めの設置(2以上のエスカレーターが隣接している場合，1以上)	広さ　適・否
車止め
　　　有・無
	　	　	
2　通路	　不特定かつ多数の者が利用する通路の構造	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　段の有無	有・無	　	　	
		　	(ア)　踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより段を識別しやすい。	適・否

	　	　	
			(イ)　つまずきの原因となるものを設けない構造	適・否	　	　	
3　階段	　不特定かつ多数の者が利用する階段の構造	ア　両側に手すりの設置(構造上の理由でやむを得ない場合を除く。)	有・無
	　	　	
		イ　手すりの端部に階段の通ずる場所を示す点字はり付け	有・無
	　	　	
		ウ　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		エ　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより段を識別しやすい。	適・否
	　	　	
		オ　つまずきの原因となるものを設けない構造	適・否	　	　	
		カ　主たる階段は，回り階段でない(空間を確保できない場合を除く。)。	適・否
	　	　	
		キ　側壁のない階段に高さ5cm以上の立ち上がりの設置	有・無	　	　	
		ク　照明設備の設置	有・無	　	　	
4　傾斜路	　不特定かつ多数の者が利用する傾斜路の構造	ア　両側に手すりの設置(構造上の理由でやむを得ない場合を除く。)	有・無
	　	　	
		イ　側壁のない傾斜路に，両側に高さ5cm以上の立ち上がりの設置	有・無
	　	　	
		ウ　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		エ　その前後の廊下等との色の明度，色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい。	適・否
	　	　	

のり

のり

のり

のり

5　便所	(1)　不特定かつ多数の者が利用する便所の構造	ア　便所の出入口付近に，男子用及び女子用の区別並びに便所の構造を視覚障害者に示す設備	有・無
	　	　	
		イ　床の表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		ウ　床置式等小便器の設置	有・無	　	　	
		エ　床置式等小便器に手すりの設置	有・無	　	　	
	(2)　不特定かつ多数の者が利用する便所の構造(1以上(男女別の場合は，それぞれ1以上))((1)のほか)	ア　公共交通移動等円滑化経路と便所との経路には，1の項(2)のア及びエに規定する構造の通路(1以上)	有・無
	　	　	
		イ　出入口の幅は，内法80cm以上(戸を設ける場合も同様)	内法　　　cm	　	　	
		ウ　車いす使用者の通過に支障となる段を設けない(傾斜路を設ける場合を除く。)。	適・否
	　	　	
		エ　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		オ　車いす使用者が円滑に利用できる広さの確保	適・否	　	　	
		カ　便房の構造	(ア)　出入口の幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			(イ)　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	

のり

のり

　	　	　	(ウ)　車いす使用者が円滑に利用できる広さの確保	適・否
	　	　	
			(エ)　出入口に，車いす使用者の通過に支障となる段を設けない。	適・否
	　	　	
			(オ)　車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保，腰掛便座，手すり，洗浄装置，ペーパーホルダー等の適切な配置	適・否

	　	　	
			(カ)　オストメイト対応の洗浄設備の設置	有・無
	　	　	
			(キ)　非常用通報装置を設置し，その旨の点字による表示	有・無
	　	　	
			(ク)　床の表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
			(ケ)　床に，車いす使用者の利用に支障となる段を設けない。	適・否
	　	　	
			(コ)　乳幼児を座らせることができる乳幼児用いす等の設置	有・無
	　	　	
			(サ)　乳幼児のおむつ替えができる乳幼児用ベッド等の設置(おむつ替えができる場所を別に設ける場合を除く。)	有・無

	　	　	
		キ　洗面器の構造	(ア)　車いす使用者の利用に配慮した高さと車いす使用者が利用しやすい下部空間の確保	適・否

	　	　	
			(イ)　周囲に手すりの設置	有・無	　	　	
			(ウ)　操作が容易な水栓器具の設置	有・無	　	　	
			(エ)　洗面器の上部に鏡を設ける場合，車いす使用者の利用に配慮した高さ	適・否
			
		ク　カに定める構造の便房及び当該便房が設けられている便所の出入口に，当該便房が設けられていることを表示する標識を見やすい位置に設置	適・否

	　	　	
6　改札口	(1)　改札口の構造(1以上)	ア　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
		イ　車いす使用者の通過に支障となる段を設けない。
	適・否
	　	　	
	(2)　自動改札機を設ける場合，進入の可否を容易に識別できる表示	有・無	　	　	

のり

のり

のり

のり

7　乗車券販売所等	　乗車券販売所等の構造	ア　公共交通移動等円滑化経路と乗車券販売所等との経路には，1の項(2)のア及びエに定める構造の通路を設置(1以上)	有・無

	　	　	
		イ　出入口の構造(1以上)	(ア)　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
			　戸の構造	a　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
				b　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
		ウ　段の有無	有・無	　	　	
		　	4の項に定める構造の傾斜路の併設	有・無	　	　	
		エ　乗車券等販売所又は案内所への聴覚障害者と意思疎通を図るための設備の設置及び当該設備を保有している旨の表示	有・無

	　	　	
8　券売機	　券売機の構造(1以上)	ア　車いす使用者の利用に配慮した金銭投入口及び操作ボタンの高さ	適・否
	　	　	
		イ　料金等の点字による表示等視覚障害者等が円滑に利用できる構造	適・否
	　	　	
9　授乳場所	　円滑に授乳及びおむつ替えができる場所の設置(用途面積2,000m2以上の施設)	有・無
	　	　	
10　カウンター及び記載台	　不特定かつ多数の者が利用するカウンター及び記載台に，車いす使用者の利用に配慮した高さと車いす使用者が利用しやすい下部空間の確保(乗車券等販売所又は案内所に常時勤務する者が容易にカウンター前に出て対応できる構造である場合を除く。)	適・否

	　	　	

のり

のり

11　公衆電話台	(1)　公衆電話台に，車いす使用者の利用に配慮した高さと車いす使用者が利用しやすい下部空間の確保(1以上)	適・否
	　	　	
	(2)　公衆電話台に通ずる出入口の構造	ア　幅は，内法80cm以上	内法　　　cm	　	　	
		イ　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否

	　	　	
12　案内設備	(1)　公共用通路に直接通ずる出入口の付近に，公共交通移動等円滑化のための主要な設備の配置を表示した設備(公共交通移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合を除く。)	有・無

	　	　	
	(2)　公共用通路に直接通ずる出入口の付近等に，旅客施設の構造及び主要な設備の配置を視覚障害者に示すための設備	有・無
	　	　	
	(3)　5の項(2)のアからカまでに規定する便所の位置の表示	有・無	　	　	
	(4)　高齢者，障害者等が利用しやすい位置への設置	適・否	　	　	
	(5)　文字の大きさ，色彩等が高齢者，障害者等に見やすく，かつ，理解しやすい。	適・否
	　	　	
13　乗降場	　乗降場の構造	ア　床の表面は，濡れても滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　縁端部に，視覚障害者の転落又は進入を防ぐ設備	有・無	　	　	
		ウ　両端部に，点状ブロック等，転落防止柵の設置(旅客が転落し，又は進入するおそれのない場合を除く。)	有・無
	　	　	
14　視覚障害者公共交通移動等円滑化経路	(1)　経路(2以上の案内所間の誘導を適切に実施する場合を除く。)	ア　通路等であって，公共用通路と公共輸送車両等の乗降口との経路	有・無
	　	　	
		イ　アの経路と昇降機の乗降ロビーに設ける制御装置との経路	有・無
	　	　	
		ウ　アの経路と便所の出入口との経路	有・無	　	　	
		エ　アの経路と乗車券販売所等との経路	有・無	　	　	
		オ　アの経路と券売機との経路	有・無	　	　	
		カ　アの経路と12の項(2)に規定する設備との経路	有・無	　	　	
	(2)　経路(2以上の案内所間の誘導を適切に実施する場合を除く。)の構造	　視覚障害者誘導用ブロック又は音声等による誘導設備の設置	有・無	　	　	
	(3)　階段，傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する部分に点状ブロック等の敷設	有・無
	　	　	
備考1　内容等の欄は，各項目について該当するものを○で囲み，又は必要な数値を記入してください。
　　2　※印の欄は，記入しないでください。