その5(建築物以外の路外駐車場用)
整備項目表
施設の所在地	　	
施設の名称	　	

整備基準	内容等	※	図面番号	

のり

のり

1　出入口	　出入口の構造(1以上)	ア　幅は，内法80cm以上	内法　　cm	　	　	
		イ　車いす使用者の通過に支障となる段を設けない。	適・否	　	　	
2　車いす使用者用駐車施設	(1)　車いす使用者用駐車施設の設置(1以上)	有・無	　	　	
	(2)　車いす使用者用駐車施設の構造	ア　出入口からの経路の長さが，できるだけ短くなる位置への設置	適・否	　	　	
		イ　幅は，350cm以上	幅　　cm	　	　	
		ウ　車いす使用者用駐車施設である旨の見やすい表示	有・無	　	　	
3　駐車場内の通路	　出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内通路の構造(1以上)	ア　表面は，滑りにくい仕上げ	適・否	　	　	
		イ　階段又は段の有無	有・無	　	　	
		　	(ア)　手すりの設置	有・無	　	　	
			(イ)　色等により段を識別しやすい。	適・否	　	　	
			(ウ)　つまずきにくい構造	適・否	　	　	
			(エ)傾斜路の構造	a　手すりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下又は1／20以下の傾斜部分を除く。)	有・無	　	　	
				b　側壁のない傾斜路に，両側に高さ5cm以上の立ち上がりの設置(こう配1／12以下で高さ16cm以下又は1／20以下の傾斜部分を除く。)	有・無	　	　	

のり

のり

のり

　	　	　	　	c　色等により識別しやすい。	適・否	　	　	
				d　幅は，内法120cm(階段に併設する場合は90cm)以上	適・否	　	　	
				e　こう配は，1／12(高さ16cm以下の場合は1／8)以下	こう配 1／	　	　	
				f　高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置(こう配1／20を超えるものに限る。)	踏幅　　cm	　	　	
			(オ)　車いす使用者用特殊構造昇降機の設置	有・無	　	　	
		ウ　幅は，内法120cm以上	内法　　cm	　	　	
		エ　50m以内ごとに車いすが転回できる部分の設置	有・無	　	　	
		オ　戸は，自動的に開閉する構造又は高齢者，障害者等が容易に開閉して通過できる構造，かつ，その前後に高低差がない。	適・否	　	　	
		カ　排水溝に，つえ及び車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置	有・無	　	　	
　備考1　内容等の欄は，各項目について該当するものを○で囲み，又は必要な数値を記入してください。
　　　2　※印の欄は，記入しないでください。