火 薬 類 消 費 計 画 書（記載例）

                                                 鹿児島県株式会社
                                     申請者氏名    代表取締役　○○　○○

消

費

の

方

法	⑴消費時刻	 午前８時　～　午後５時	
	⑵発破する岩石の
   種類及び数量	 砂  岩　　5,000㎥	

⑶発破の方法	 １日の発破回数 （ ⓐ 　１　～　　４①　 回）
 １回の斉発数 （ ⓑ 　10　～　　50②   孔）
 １発破孔当りの装薬量 （ ⓒ 　50　～   300③   ｇ）
 穿孔長 （      ２　～     ３    ｍ）
 込め物の種類 （  　　　　 砂            ）
 装薬の方法 （    　　 穿孔法          ）
 結線の方法 （        直列結線         ）	
	⑷ 発破時の退避の方法	発破10分前に100ｍ以上離れた安全な場所に退避する｡	
	⑸ 発破器具の設備の状況	電気発破器100発掛，テスター，発破母線100ｍ	
危
害
予
防
の
方
法	⑹警戒の方法	発破10分前に赤旗と無線を使った見張人を配置し，危
険区域内に立ち入らせない。	
	⑺警告の方法	 発破５分前及び１分前にサイレンで警告する。	
	⑻防護措置	 古タタミ，古タイヤ，金網を使用する。	
	⑼交通制限	 発破５分前に通行止めを行う。　※⑷～⑼は具体的に	
⑽ 火薬類取扱所の概要	 コンクリートブロック造　　3.3㎡   定員２名
 　　　　　　　　　　　　　（設けない場合は「設けない」と記入）	
⑾ 火工所の概要	 テント式    2.1㎡   定員１名
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※構造，面積，定員等を記入	
⑿ 消費場所内の運搬方法	 運搬人が運搬箱２個を使用し，徒歩で運搬する。
 　　　　　　  　　※「誰が」，「どのように」，「箱の数も」も記入	

火薬類消費

数量算定基礎
	※６ヶ月で計算⑮
火薬類の種類	申請期間中見積数量
自 ３年 ５月 １日
  至 ３年 10月31日	１日の使用量(概要)	   月間使用量見積り
　⑭※平均10日で計算
  （月間 5～15日使用）	
			 平　 均	 最   高	  平　  均　	  最　　高 	
	爆薬（㎏）	 ⑫ １，２００	④  20	 ⑥ 60	 ⑧  200	 ⑩  900	
	電気雷管（個）	 ⑬ ７，２００	⑤ 120	 ⑦200	 ⑨1,200	 ⑪3,000	
							
 ※数量算定上の留意　　　　　　　　　　　①×②×③ ≧ ⑥　　⑥×15日以内 ≧ ⑩
        ⓐ×ⓑ×ⓒ ＜ ④ ＜①×②×③    ①×②     ≧ ⑦    ⑦×15日以内 ≧ ⑪
        ⓐ×ⓑ     ＜ ⑤ ＜①×②        ④×⑭     ＝ ⑧　　⑧×⑮　　　 ≒ ⑫
                     　　　　　　　　　　⑤×⑭     ＝ ⑨    ⑨×⑮　　　 ≒ ⑬